1. 핸드 런칭 글라이더 만들기 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

(1) 목 표

우드락을 이용하여 손으로 던져 날리는 글라이더를 만들고, 날리는 방법을 익힌다.

(2) 준비물

① 재료 : 우드락 2mm 4절지 1장, 사인펜, 볼트용 와셔□14mm, 스티로폼 본드(조별 2통), 투명비닐 테이프, 에폭시 양면 테이프, 신문지 1일분(또는 받침 고무판), 고무밴드 2개, 나무젓가락

② 기구 : 50cm 쇠자, 커터 칼, 가위

(3) 기본원리

양각, 무게 중심, 수평 꼬리의 각도의 관계에 따라 비행 조건이 달라진다.

(4) 만드는 방법

① 우드락 1장(90×60cm)을 4등분 한 조각에 사이펜으로 그림과 같이 설계하여 자른다. (단위 : cm, 점선은 자르지 않는다.)

② 신문지 위에 놓고 자와 칼로 오리고, 앞날개와 몸체는 2장씩 양면에 풀(에폭시)칠하여 붙인 후, 앞날개를 그림과 같이 자르고 날개 끝을 접어 올린다.

③ 동체의 풀이 마른 후 날개를 끼워 넣을 홈을 판다.

④ 날개를 끼워 조립하고 아래쪽에서 투명 비닐 테이프나 에폭시로 붙여서 고정한다.

⑤ 몸체와 날개의 모서리를 가위와 칼로 오려서 자신이 원하는 모양을 만든다.

⑥ 10원 동전 2개를 양쪽에 붙여서 무게 중심을 맞춘다. 앞날개의 앞에서부터 앞날개 폭 1/3 되는 곳에서 무게 중심이 맞도록 한다.

(5) 유의 사항

① 우드락은 건재상에서 구입이 가능하다.

② 풀칠은 양면 모두하여 충분히 말린다.

(6) 활용방법

① 수평 꼬리 날개의 승강타를 약간 꺽어 가장 오래 날게 조정한다.

② 오래 날리기, 멀리 날리기 등의 경주를 하면서 조정법을 익힌다.